


**SUPPORTO A PAVIMENTO**

Supporto a pavimento per unità di condizionamento.  
Grazie alla struttura trapezoidale rinforzata è in grado di sopportare il peso dell’unità di condizionamento esterna e contemporaneamente ridurre le vibrazioni generate.  
I supporti a pavimento vengono forniti completi di viti per il corretto fissaggio e preconfezionati a coppie mediante film plastico.

| **L** | 350 | 450 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| **CODICE** | 0350 SP | 0450 SP | 1000 SP |
| **PACKAGING** | 24 | 24 | 4 |
| **COLORE** | RAL 1013 | RAL 1013 | RAL 1013 |




**Materiale:** PVC rigido autoestinguente VO

**Portata:** 400 Kg cadauno\*

**Confezionato:** in coppia con film termoretraibile comprensivo di 4 viti

\* Prova eseguita da Istituto di Certificazione, disponibile in azienda su richiesta.

| **L** | 350 | 450 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| **CODICE** | 0351 SP | 0451 SP | 1001 SP |
| **PACKAGING** | 24 | 24 | 4 |
| **COLORE** | RAL 1013 | RAL 1013 | RAL 1013 |



**Materiale:** PVC rigido autoestinguente VO

**Portata:** 300 Kg cadauno\*

**Confezionato:** in coppia con film termoretraibile comprensivo di 4 viti

\* Prova eseguita da Istituto di Certificazione, disponibile in azienda su richiesta.