**Kit installazione sostituzione caldaia a gas raccordi flessibili estensibili - tubo gas 3/4"**

KIT INSTALLAZIONE CALDAIA CON TUBI FLESSIBILI ESTENSIBILI DA 200 A 400 mm IN ACCIAIO INOX PER ACQUA E GAS

IDEALE PER LE SOSTITUZIONI DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE E DELLE CALDAIE A CAMERA APERTA

PER ALLACCI GAS DA 3/4".

Composto da:

**Pz. 2 - TUBO FLESSIBILE 1/2" x 1/2" M/F ESTENSIBILE DA 200 A 400 mm PER ACQUA**

**Pz. 2 - TUBO FLESSIBILE 3/4" x 3/4" M/F ESTENSIBILE DA 200 A 400 mm PER ACQUA**

**Pz. 1 - TUBO FLESSIBILE 3/4" x 3/4" M/F ESTENSIBILE DA 200 A 400 mm PER GAS**

**TUBO FLESSIBILE 1/2" x 1/2" M/F ESTENSIBILE DA 200 A 400 mm PER ACQUA IN ACCIAIO INOX NUDO PER COLLEGAMENTO CALDAIA, ALLACCIO CALDAIA E PER ALLACCI IDRAULICI**.

Il **TUBO FLESSIBILE** è costruito in acciaio di prima qualità ed alle due estremità è dotato di **raccordi da 1/2" maschio e 1/2" femmina** completo di guarnizione in gomma.

La sua particolare conformazione a spirale lo rende flessibile ed **estensibile dalla lunghezza iniziale di 200 mm fino ad un massimo di 400 mm**.

E' realizzato in acciaio non rivestito ed è completo di guarnizione in gomma.

Si utilizza prettamente per il collegamento delle caldaie sull'ingresso e sull'uscita dell'acqua nel circuito di riscaldamento ma può essere utilizzato per molti altri scopi di carattere idraulico.

Certificato a Norma UNI7129.

**Dimensioni**:

Lunghezza: 200/400 mm - Raccordi M/F 1/2" x 1/2".

**TUBO FLESSIBILE 3/4" x 3/4" M/F ESTENSIBILE DA 200 A 400 mm PER ACQUA IN ACCIAIO INOX NUDO PER COLLEGAMENTO CALDAIA, ALLACCIO CALDAIA E PER ALLACCI IDRAULICI**.

Il **TUBO FLESSIBILE** è costruito in acciaio di prima qualità ed alle due estremità è dotato di **raccordi da 3/4" maschio e 3/4" femmina** completo di guarnizione in gomma.

La sua particolare conformazione a spirale lo rende flessibile ed **estensibile dalla lunghezza iniziale di 200 mm fino ad un massimo di 400 mm**.

E' realizzato in acciaio non rivestito ed è completo di guarnizione in gomma.

Si utilizza prettamente per il collegamento delle caldaie sull'ingresso e sull'uscita dell'acqua nel circuito dell'acqua sanitaria ma può essere utilizzato per molti altri scopi di carattere idraulico.

Certificato a Norma UNI7129.

**Dimensioni:**

Lunghezza: 200/400 mm - Raccordi M/F 3/4" x 3/4".

**TUBO FLESSIBILE 3/4" x 3/4" M/F ESTENSIBILE DA 200 A 400 mm PER GAS IN ACCIAIO INOX RIVESTITO GIALLO PER COLLEGAMENTO CALDAIA, ALLACCIO CALDAIA E PER ALLACCI GAS**.

Il **TUBO FLESSIBILE** è costruito in acciaio di prima qualità ed alle due estremità è dotato di **raccordi da 3/4" maschio e 3/4" femmina** completo di guarnizione in gomma.

La sua particolare conformazione a spirale lo rende flessibile ed **estensibile dalla lunghezza iniziale di 200 mm fino ad un massimo di 400 mm**.

Si presenta con un rivestimento di **colore giallo**ed è completo di guarnizione in gomma.

Si utilizza prettamente per il collegamento delle caldaie sull'ingresso del gas nel circuito di alimentazione della caldaia ma può essere utilizzato per molti altri scopi ad uso gas.

Certificato a Norma UNI11353.

**Dimensioni**:

Lunghezza: 200/400 mm - Raccordi M/F 3/4" x 3/4".